**附件：设备采购技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | 产品参数 | 产品图片 |
| 投标方自定 | 风扇直径：7-7.5m；  理论风量：≥13000m³/min；  转速范围：480RPM无极调速；  覆盖范围：≥ 1000㎡；  电源：380V；  噪音：≦40dBA;  额定功率：380V/；2.8(或匹配报价设备)  输出功率：1.5KW(或匹配报价设备)  整机重量：115.5KG;(或匹配报价设备)  质保期：≥3年 | 57d73f3454f6e3764a41977a8d39a4f |

**其他说明：**

**1、**符合国家相关法律法规，不属于国家高耗能落后机电设备（产品）；保证安全，任何工况下电机定子和转子都不会坠落，确保风扇的安全系数，全系列产品由PICC承保。

1. 安装于钢结构厂房，钢梁为工字形结构，底板宽350mm，厚20mm。
2. 每台设备配置单独控制盒，安装于就近车间立柱，车间电柜与控制盒间线路由招标方负责，控制盒与设备间线路由投标方负责，接地线、套管等安全防护投标方安装到位。