技术资料

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术要求 |
| 最大加工宽度 | 1000mm |
| 加工厚度 | 0.5-100mm |
| 最小加工尺寸 | 50\*50mm（强磁吸附） |
| 倒角范围 | R0.1-0.5 |
| 送料速度 | 5-25m/min |
| 速度调整 | 0-50Hz变频 |
| 工作台高度 | 900-980mm可调整 |
| 噪音 | ≤85dB |
| 控制系统 | 台达PLC数控（或不低于该配置），触摸屏 |
| 电磁阀 | 亚德客（或不低于该配置） |
| 电气元件 | 正泰（或不低于该配置） |
| 其他 | 设备废气排风口，设计便于连接集中废气处理管道；结构合理，打磨盘、毛刷灯易损件易于更换，且设计使用寿命长 |
| 安全性能、节能、环保要求 | 符合国家相关法律法规，不属于国家高耗能落后机电设备（产品）； |

注：技术资料最终解释权归三柏硕招标委员会