**附件：设备采购技术要求**

**水平旋转变位机**

1. 用途：本设备用于配套焊接机器人使用水平旋转变位机。

2.焊接变位机

* 输入电源：AC220V、50Hz
* 标准配置：电控箱、机械部分、控制开关、接地铜线及工具和说明书、合格证等

|  |  |
| --- | --- |
| **技术规格** | |
| 名称 | 规格 |
| 旋转梁尺寸 | 长：2000mm 宽：700mm 高760mm |
| 轴数 | 1 轴 |
| 承载重量 | 1T |
| 定位精度 | 0.1mm(R300 位置) |
| 回转伺服电机 | 安川0.85KW\*1 台 |
| RV 高精度减速机 | 秦川40E |
| 旋转速度（180°） | 0.1-15转/分钟 |

3. 综合要求

交期2025年6月17日。

整体设备符合国家或国际相关标准（如ISO、GB标准）。

提供设备调试及培训服务，确保操作人员熟练使用。

提供至少1年的质保期及技术支持服务。

**以上设备安装使用地点：越南北宁，本次招标包含运输、报关、安装调试等费用，各项费用分别列出。**