**技术要求**

1. 品牌：合力/林德；
2. 负载：2500KG@500mm；
3. 动力：锂电，80V280Ah，质保期：≥5年或10000小时，5年或10000小时内有效电量≥75%；
4. 充电器：D80V100ALi智能快充；
5. 门架规格：2节3米，全自由货柜型；
6. 货叉：去掉推拉器后配套一副1520mm加长货叉；
7. 轮胎：四轮实心，品牌前进\正新;
8. 行驶速度（满载\空载）：14.5\15km/h；
9. 起升速度（满载\空载）：290\440mm/s
10. 下降速度（满载\空载）：360\460mm/s
11. 最大牵引力（满载）：14000/13300N
12. 最大爬坡能力（满载\空载）：15/25%
13. 最小外侧转弯半径：2140mm；
14. 左右侧移，四管路，阀操作；
15. 推拉器承载能力@载荷中心：2000KG@600mm

安装等级：ISO2级安装

推出行程：1270mm

推板尺寸：1020\*1000mm

叉板外侧宽度：1015\1170mm

控制方式：电磁阀组控制；

16、本项目为交钥匙工程，中标方与三柏硕越南工厂（EPE工厂，开具0%税率增值税专用发票）签合同，设备送至三柏硕越南工厂，提供随机资料（合格证等），并协助办理特种设备登记注册（若需要）。