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青岛三柏硕健康科技股份有限公司

技术要求
1、 两台，双钩（电机驱动）吊挂式，轨道人字形（参考下图）；
2、 [bookmark: _GoBack]含厂房房顶改造，厂房参考图纸见附件，需现场定详细位置及实测尺寸，由设备尺寸决定对应部分房顶是否需进行增高等改造（保证维修空间），若改造由投标方大包（此项可分包给专业施工方，需保证厂房结构强度及无漏雨），厂房改造质保≥5年；
3、 单个工件最大尺寸：1800*750*300mm，单钩承载最大重量：500Kg；
4、 抛丸节拍：≤5分钟/钩；
5、 抛丸后表面清洁度等级：Sa2½级及以上,Ra12.5-Ra50可调；
6、 设备主机至车间电柜之间线缆投标方负责；
7、 抛丸器配置：≥2个，具体由投标方根据抛丸节拍及工件尺寸自行配置，至少国内一线品牌；
8、 板材：抛丸室内部耐磨护板厚度≥12mm，室内抛丸直射区域必须配置高锰钢护板，护板采用搭接螺栓固定，不得焊接固定，室体外壳厚度≥10mm，其他区域配置不低于行业规范要求；
9、 含废气处理设施，处理后的废气达到《大气污染物综合排放标准》要求，抛丸室必须密闭负压，粉尘全部收集进入两级旋风滤筒脉冲反吹洗除尘器，投标方配置打气泵，除尘效率≥99%，废气引至室外≥15m 排气筒排放，设置监测平台（含检测口，检测口位置依据前4后2原则，开孔尺寸10cm，平台按照国家安全规范设备围栏等），废气颗粒物执行 DB37/2376-2019重点控制区≤10mg/m³，滤筒脉冲反吹除尘器要配套泄爆口，整机安全接地，无火花风机，防静电覆膜滤筒；
10、 提供设备全套资料，包含不限于设备说明书（含设备图纸、电路图纸、易损件明细、常见故障及排除方法等）、设备安全操作规程、日常点检事项等；
11、 交机时免费进行一次培训，含安全操作、日常点检、常见故障排除等；
12、 该项目所有设备、附件符合国家相关法律法规，不属于国家高耗能落后机电设备（产品）；
13、 整机质保≥2年（易损件除外，报价时单独列明细）；
参考图片如下：
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让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活

image2.png




image1.jpeg
sSrPJdRTSJUL




